附件1

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 资质要求 |
| 1包、2包、3包、4包 | 具有独立法人资格，有效的营业执照，经营范围涵盖建筑设备（或机械设备、工程设备等）租赁。 |

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 财务要求 |
| 1包、2包、3包、4包 | 第一种方式：应满足近3年每年的营业收入不少于50万元。第二种方式：由银行出具申请日前3个月内（6、7、8月）的单位账户流水证明，3个月月末账户余额的平均值不少于10万元。上述两种方式满足其中一种即可。 |

注：1.采用第一种方式应附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。公司成立时间不足三年的提供近一年会计报表。

2.采用第二种方式应附银行出具申请日前3个月内的单位账户流水证明。

附录3 资格审查条件(业绩最低要求)

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 业绩要求 |
| 1包、2包、3包、4包 | 近5年承担过1个类似高速公路砼拌合站拌和及运输工程劳务合作业绩。 |

注：申请人应填写近5年(以签订合同时间为准)来承担的类似项目业绩，并提供彩色打印的合同协议书。如无合同协议书，遴选人在对申请人进行业绩审查时将不考虑该项目。

附录4 资格审查条件(信誉最低要求)

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 信誉要求 |
| 1包、2包、3包、4包 | 不得存在下列情况（信誉最低要求）：1、处于被责令停业、接管或清算、破产状态；2、处于被交通运输部或湖北省交通运输主管部门作出禁止进入公路建设市场的处罚且处于有效期内；3、存在下列不良状况或不良信用记录：（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人；（3）申请人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；（4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信惩戒对象，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。 |

注：对以上（1）、（2）、（4）信用状况应附指定网站截图，截图时间为遴选公告发布之日至申请截止日之间。

附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 人员 | 数量 | 要求 | 备注 |
| 1包、3包、4包 | 项目负责人 | 1 | 单个合同包：近5年内曾担任过一个类似项目的项目负责人。 |  |
| 操作人员 | 3 | 单个拌合站：拌合站操作人员2人，装载机操作人员1人。 |  |
| 辅助人员 | 6 | 单个合同包：过磅、收料人员2人，保洁人员2人，后勤人员2人。 |  |
| 2包 | 项目负责人 | 1 | 单个合同包：近5年内曾担任过一个类似项目的项目负责人。 |  |
| 操作人员 | 3 | 单个拌合站：拌合站操作人员2人，装载机操作人员1人。 |  |

附录6 资格审查条件(设备最低要求)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号（指标） | 单位 | 1包 | 2包 | 3包 | 4包 | 备注 |
| 1#站 | 2#站 | 3#站 | 4#站 | 5#站 |
| 拌合站 | HZS120 | 台 | - | 2 | - | - | - | 自有设备 |
| 拌合站 | HZS90 | 台 | - | - | 2 | 1 | 2 | 自有设备 |
| 拌合站 | HZS60 | 台 | 1 | - | - | - | - | 自有设备 |
| 装载机 | ZL50型 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 发电机组 | ≥300KW | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自有设备 |
| 砼罐车 | 8-12m³ | 台 | 4 | 10 | 6 | 6 |  |

注：表中要求为自有的设备，须提供设备购置发票或购置合同彩色扫描件或其他相关证明。

**拌合站最低技术要求响应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 性能要求 | 备注 |
| 60型 | 90型 | 120型 |  |
| 1 | 年限要求 | 出厂日期2015年1月1日以后 |  |
| 2 | 理论生产能力 | ≥60m3/h | ≥90m3/h | ≥120m3/h |  |
| 3 | 粉料仓数量及容量 | 水泥罐由水泥厂家提供，申请人自行负责改装 |  |
| 4 | 称量精度 | 骨料≤±2%，水泥、煤灰、水、添加剂≤±1% |  |
| 5 | 控制形式 | 电脑自动/手动控制系统，配置打印机，预留数据监控端口。 |  |
| 6 | 环保要求 | 水泥罐顶部配备除尘装置，主楼搅拌缸部位有粉尘回收装置，减少粉尘污染。 |  |
| 7 | 其他要求 | 由于场地面积受限，进场设备占地面积必须匹配拌合场的规划面积。 |  |

注：按上述拌合站最低技术要求响应表填入设备响应情况，并附设备技术规格说明书或介绍及设备基础图纸、产品合格证、配置清单等扫描件。